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ІНВЕСТИЦІЙНА  ПРОГРАМА
КП “НОВОВОЛИНСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”
на 2022  рік
ЗМІСТ.
1. Інформаційна картка ліцензіата.
2. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми.
3. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців.
4. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців.
5. Узагальнена характеристика об'єкту теплопостачання.
6. Пояснювальна записка.
7. Опис заходів.
ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА
до інвестиційної програми на 2022 рік
КП “НОВОВОЛИНСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”
1. Загальна інфориація про ліцензіата.
	Найменування ліцензіата
	Комунальне підприємство “Нововолинськтеплокомуненерго” Нововолинської міської ради

	Рік заснування
	07.07.1975 р.

	Форма власності
	комунальна

	Місце знаходження
	45400, Волинська область, м.Нововолинськ, вул.Святого Володимира, 3

	Код за ЄДРПОУ
	.00185382

	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада
	Директор —Олександр МОТИКА

	Тел., факс, e-mail
	Т/ф ( 03344 ) 44657, teplokomunenergo@nov-rada-gov.ua

	Ліцензія на виробництво теплової енергії 
(№, дата видачі, строк дії)
	Б/н розпорядження ВОДА №479, 22.09.2017 р., безстрокова

	Ліцензія на транспортування теплової енергії 
(№, дата видачі, строк дії)
	Б/н розпорядження ВОДА №479, 22.09.2017 р., безстрокова

	Ліцензія на постачання теплової енергії 
(№, дата видачі, строк дії)
	Б/н розпорядження ВОДА №479, 22.09.2017 р., безстрокова

	Статутний капітал ліцензіата, тис.грн.
	32138,75

	Балансова вартість активів, тис.грн.
	55361,76

	Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн.
	2567,3

	Заборгованність зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), тис.грн.
	0


2. Загальна інформація про інвестиційну програму.
	Цілі інвестиційної програми
	Реконструкція ділянок магістральних та розподільчих теплових мереж від котелень підприємства різного діаметру загальною протяжністю 688 м/п. Зменшення втрат теплової енергії в мережах за рахунок перекладання ділянок магістральних та розподільчих теплових мереж попередньоізольованими трубами, підвищення надійності теплопостачання. Капітальний ремонт котельні 15-го мікрорайону з встановленням котлів КВГ-7,56 , встановленням конденсаційних економайзерів та проведення коригування проекту що до заміни димової труби.  Зменшення споживання ПЕР в зв'язку з встановленням обладнання з вищим ккд. Модернізація (технічне переоснащення) інженерних вводів теплопостачання багатоквартирних житлових будинків з встановленням приладів обліку теплової енергії. Будівництво твердопаливної котельні(встановлення 2-х котлів 2,4 МВт) біля котельні 66-го кварталу, з метою зменшення споживання природнього газу( з розробленням проектно-кошторисної документації).


	Строк реалізації інвестиційної програми
	З 01.01.2022 р.до 31.12.2022 р.

	На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат 
	Проектно-кошторисна документація на реконструкцію розподільчих теплових мереж,  капітальний ремонт котельні 15-го  Мікрорайону та модернізацію(технічне переоснащення) інженерних вводів теплопостачання багатоквартирних житлових будинків з встановленням приладів обліку теплової енергії в наявності.

	Головні етапи реалізації інвестиційної програми
	1.Виготовлення проектної документації на будівництво твердопаливної котельні. Проведення коригування проектної документації на капітальний ремонт котельні 15-го мікрорайону,  що до заміни димової труби.
2. Створення робочої групи з перекладання ділянок магістральних та розподільчих теплових мереж,   з проведення будівельних робіт по капітальному ремонті котельні, а також модернізації(технічного переоснащення) інженерних вводів теплопостачання багатоквартирних житлових будинків з встановленням приладів обліку теплової енергії.
3. .Придбання необхідних матеріалів для виконання робіт.
4. .Проведення робіт згідно проектної документації.
5. Проведення режимно-налагоджувальних робіт.


3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою.
	Загальний обсяг інвестицій, тис.грн.
	4631,73

	Власні кошти
	4631,73

	Позичкові кошти
	0

	Залучені кошти
	0

	Бюджетні кошти
	200,0

	Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій) :

	Заходи із зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	53,3

	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
	46,7

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	0

	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	0

	Інші заходи
	0


4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми.
	Чиста приведена вартість
	4631,73тис.грн

	Внутрішня норма дохідності
	 2,0%

	Дисконтний період окупності
	 7 років

	Індекс прибутковості
	 1,16


Директор


_______________________

/Олександр МОТИКА/
УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об'єктів теплопостачання
КП “Нововолинськтеплокомуненерго”
станом на 01 січня 2022 року
	№ з/п

	Найменування та характеристика об»єктів теплопостачання
	Одиниця виміру
	Показник

	
	
	
	загальний
	з них аварійні

	          1.Виробництво теплової енергії

	1

	Джерело теплової енергії

	1.1

	Загальна кількість котельних, з них
	шт.
	7
	0

	
	потужність до 3 Гкал/год
	шт.
	1
	0

	
	потужність від  3 до 20 Гкал/год
	шт.
	4
	0

	
	потужність від 20 до 100 Гкал/год
	шт.
	2
	0

	
	потужність 100 Гкал/год
	шт.
	0
	0

	
	дахових
	шт.
	0
	0

	1.2

	Загальна установлена потужність котелень, з них:
	Гкал/год
	143,504
	0

	
	потужність до 3 Гкал/год
	Гкал/год
	2,322
	0

	
	потужність від  3 до 20 Гкал/год
	Гкал/год
	68,282
	0

	
	потужність від 20 до 100 Гкал/год
	Гкал/год
	72,9
	0

	
	потужність 100 Гкал/год
	Гкал/год
	0
	0

	
	дахових
	Гкал/год
	0
	0

	1.3

	Середнє навантаження котелень:
	
	
	

	
	у неопалювальний період
	Гкал/год
	10
	0

	
	у зимовий період
	Гкал/год
	25
	0

	1.4

	Річний обсяг відпуску теплової енергії
	Гкал
	85780
	0

	2
	Котли та хвостові поверхні нагріву

	2.1

	Загальна кількість котлів
	шт
	31
	0

	2.1.1

	за видом теплоносія, з них:
	шт
	31
	0

	
	водогрійних з КПД менше 86%
	шт
	0
	0

	
	водогрійних з КПД більше 86%
	шт
	31
	0

	
	парових з КПД пенше 89%
	шт
	0
	0

	
	парових з КПД більше 89%
	шт
	0
	0

	2.1.2

	за видом палива, з низ:
	
	31
	0

	
	на газоподібному паливі
	шт
	31
	0

	
	на твердому паливі
	шт
	0
	0

	
	на рідкому паливі
	шт
	0
	0

	2.2

	Використання установлених виробничих потужностей котлів:
	
	
	

	
	у неопалюючий період
	Гкал/год
	8,8
	0

	
	у зимовий період
	Гкал/год
	47,5
	0

	2.3

	Загальна кількість економайзерів
	шт
	0
	0

	3
	Газоповітряний тракт, димові труби,очистка димових газів

	3.1

	Загальна кількість тягодуттєвиї установок, з них:
	шт
	30
	0

	
	димососів
	шт
	12
	0

	
	дуттєвих вентиляторів(установлених окремо)
	шт
	30
	0

	3.2

	Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок
	кВт
	944,3
	0

	3.3

	Загальна кількість золошлакоутворювачів
	шт
	0
	0

	3.4

	Загальна кількість димових труб, з них:
	
	11
	0

	
	сталевих
	шт
	7
	0

	
	цегляних та/або залізобетонних
	шт
	4
	0

	4
	Допоміжне обладнанн

	4.1

	загальна кількість деараторних установок
	шт
	4
	0

	4.2

	загальна кількість водопідігрівальних установок
	шт
	3
	0

	4.3

	загальна кількість  баків збору конденсату
	шт
	0
	0

	4.4

	загальна кількість  насосів з них:
	шт
	73
	0

	
	
	
	
	

	
	живильних
	шт
	0
	0

	
	мережних
	шт
	28
	0

	
	підживлювальних
	шт
	17
	0

	
	конденсаційних 
	шт
	0
	0

	
	рециркуляційних
	шт
	6
	0

	
	Насосів гарячого водопостачання (ГВП)
	шт
	0
	0

	
	циркуляційних(ГВП)
	шт
	22
	0

	4.5

	Загальна  установлена потужність  насосів
	кВт
	2828,5
	0

	5
	Водопідготовка і водно — хімічний режим

	5.1

	Загальна кількість  водопідготовчих установок
	шт
	21
	0

	5.2

	Загальна кількість  насосів  у складі водопідготовчих установок
	шт
	23
	0

	5.3

	Загальна установлена потужність насосів
	кВт/год
	168,2
	0

	6
	Електропостачання та електротехнічні пристрої

	6.1

	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:
	шт
	13
	0

	
	прямого включення
	шт
	2
	0

	
	трансформаторного включення
	шт
	11
	0

	6.2

	Загальна кількість  точок о,ліку електричної енергії об”єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ)
	шт
	0
	0

	6.3

	Загальна кількість  трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВт:
	шт
	1
	0

	
	потужність до 630 вКА
	шт
	0
	0

	
	потужність понад  630 кВА
	шт
	1
	2

	6.4

	Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:
	
	
	

	
	у неопалювальний період
	%
	24
	0

	
	у зимовий період
	%
	85
	0

	7
	Автоматизація

	7.1

	Загальна кількість автоматизованих  котелень, у тому числі
	шт
	6
	0

	
	з повною  автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу)
	шт
	0
	0

	
	з частковою автоматизацією
	шт
	6
	8

	7.2

	Загальна кількість систем автоматичного регулування параметрів рпобочого  процесу
	шт
	0
	0

	8
	Прилади обліку теплової енергії

	8.1

	Загальна кількість  приладів обліку теплової енергії
	шт
	6
	0

	
	на джерелах  теплопостачання
	шт
	6
	0

	
	комерційного (у споживача)
	шт
	314
	0

	8.2

	Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання
	%
	100
	0

	8.3

	Забезпеченість приладами комерційного обліку
	%
	79,7
	0

	8.4

	Загальна кількість  приладів комерційного  обліку, що необхідно встановити до 100% оснащеності, у тому числі:
	шт
	144
	0

	
	на джерелах теплопостачання
	шт
	0
	0

	
	комерційного обліку
	шт
	144
	0

	9
	Транспортні засоби

	9.1

	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів у  тому числі:
	шт
	3
	0

	
	спетехніки
	шт
	0
	0

	
	вантажних автомобілів
	шт
	1
	0

	
	легкових автомобілів
	шт
	2
	0

	10
	Будівлі та споруди виробничого призначення

	
	Загальна кількість
	шт
	7
	0

	
	ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії

	11
	Магістральні теплові мережі
	
	
	

	11.1

	Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі:
	км
	13,987
	0

	
	підземних канальних
	км
	10,552
	0

	
	підземних безканальних
	км
	3,435
	0

	
	надземних
	км
	0
	0

	11.2

	Загальна кількість  теплових камер
	шт
	101
	0

	12
	Місцеві (розподільчі) мережі
	
	
	

	12.1

	Протяжність  місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі:
	км
	37,66
	0

	
	підземних
	км
	37,66
	0

	
	надземних
	км
	0
	0

	12.2

	Загальна кількість теплових камер
	шт
	613
	0

	13
	Мережі  гарячого  водопостачання 
	
	
	

	13.1

	Протяжність  мереж ГВП з них :
	км
	5,566
	0

	
	підземних
	км
	5,566
	0

	
	надземних
	км
	0
	0

	14
	Центральні теплові пунгкти (ЦТП)

	
	Загальна кількість  ЦТП
	шт
	7
	0

	15
	Індивідуальні теплові пункти (ІТП)

	
	Загальна кількість ІТП
	шт
	0
	0

	16
	Обладнання ЦТП та ІТП

	16.1

	Загальна кількість водопідігрівальних установок
	шт
	15
	0

	16.2

	Загальна кількість баків- акумуляторів гарічої води
	шт
	1
	0

	16.3 

	Загальна кількість  насосів , з них:
	шт
	22
	15

	
	підживлювальних
	шт

	0
	0

	
	Насосів ГВП
	шт
	22
	0

	
	циркуляційних (ГВП)
	шт
	0
	0

	16.4

	Загальна установлена потужність насосів
	кВт
	170,5
	0

	17
	Електропостачання та системи управління
	
	
	

	17.1

	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії
	шт
	13
	0

	17.2

	Загальна кількість системи автоматизації та контролю,у  тому числі:
	шт
	0
	0

	
	систем автоматичного погодного регулювання подачі  теплоносія
	шт
	0
	0

	17.3

	Загальна кількість  систем  диспетчерського управління та телемеханіки
	шт
	0
	0

	18
	Прилади обліку теплової енергії і  лічильник ГВП
	
	
	

	18.1

	Загальна кількість  приладів  обліку теплової енергії на ЦТП
	шт
	0
	0

	18.2

	Загальна кількість лічильників ГВП з ни х:
	шт
	2271
	0

	
	на ЦТП
	шт
	8
	0

	
	у споживачів (у будинках)
	шт
	2263
	0

	18.3

	Забезпеченість  приладів обліку теплової енергії на ЦТП
	%
	0
	0

	18.4

	Забезпеченість  лічильниками ГВП, з них:
	%
	78
	0

	
	на ЦТП
	
	100
	0

	
	у споживачів (у будинках)
	%
	78
	0

	18.5

	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що  необхідно встановити до 100% оснащеності
	шт
	8
	0

	18.6

	Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100% оснащеності у тому числі:
	шт
	1230
	0

	
	на ЦТП
	шт
	0
	0

	
	у споживачів (у будинках)
	шт
	1230
	0

	19
	Транспортні засоби 

	19.1

	Загальна кількість  спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів з них:
	шт
	16
	0

	
	спецтехніки
	шт
	8
	0

	
	вантажних автомобілів
	шт
	5
	0

	
	легкових автомобілів
	шт
	3
	0

	20
	Будівлі та споруди виробничого призначення

	
	Загальна кількість
	шт
	9
	0

	21
	Опалювальна площа
	тис кв м
	646,7
	0

	22
	Забезпечення гарячою водою
	тис жителів

	4,96
	0

	23
	Приєднане навантаження за категоріями:

	
	населення
	Гкал/год
	60,189
	0

	
	бюджетні установи
	Гкал/год
	5,101
	0

	
	інші
	Гкал/год
	1,687
	0

	24
	Фактичні річні втрати теплової енергії
	тис Гкал
	10,273
	0

	
	
	%
	12,05
	0


6. Пояснювальна записка.
6.1. Основні відомості про підприємство.

Комунальне підприємство "Нововолинськтеплокомуненерго" засноване в 15.11.1999 на міській комунальній власності м.Нововолинська Волинської області і підпорядковане Нововолинській міській Раді
Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків та в управлінні Державного казначейства України, печатку з найменуванням підприємства, штампи, фірмовий бланк та іншу атрибутику юридичної особи, може виступати від свого імені, укладати договори, набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в усіх судових інстанціях.
Підприємство несе відповідальність по своїх зобов’язаннях в межах закріпленого за ним майна згідно з діючим законодавством України.
Головним завданням підприємства є виробництво, транспортування, постачання теплової енергії (забезпечення комунальними послугами - гаряча вода та опалення);
Крім того, предметом діяльності підприємства є :
1. Будівельні та монтажні роботи загального призначення:
           1.1  монтаж технологічного устаткування
           1.2   виконання пусконалагоджувальних робіт:
           1.2.1 електротехнічних пристроїв
           1.2.2 автоматизованих систем управління
             1.2.3 теплоенергетичного устаткування
     2. Будівництво об’єктів інженерної інфраструктури:
       2.1 монтаж внутрішніх інженерних мереж,систем,приладів і засобів 
вимірювання,іншого обладнання:
                 2.1.1 водопостачання та водовідведення
           2.1.2 опалення








      2.1.3  електропостачання і електроосвітлення
                 2.1.4 засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних  приладів        

звязку, сигналізації,радіо,телебачення,інформаційних мереж

     2.2 монтаж зовніщніх інженерних мереж,систем,приладів і засобів 



     
 вимірювання, іншого обладнання:
                   2.2.1 водопостачання і водовідведення
                   2.2.2 теплопостачання
                   2.2.3 монтаж інженерних споруд 
6.2. Організаційна структура підприємства.
Керівництво КП "Нововолинськтеплокомуненерго” здійснює директор, який призначається на посаду розпорядженням міського голови міста Нововолинськ.
Апарат управління підприємства складається з виробничих та функціональних структурних підрозділів.
До апарату управління функціональними підрозділами відносяться  начальники відділів із підпорядкованими їм відділами та підрозділами. Так, на даний час на підприємстві є  такі посади , а саме:
-
начальник планово-економічного відділу;
-
начальник абонентського відділу;
-
юрисконсульт;
-
начальник виробничо-технічного відділу;
- головний бухгалтер;
-
головний інженер.
Відповідно до затвердженої організаційної структури КП "Нововолинськтеплокомуненерго”, головному бухгалтеру підпорядковується бухгалтерія.
Начальнику планово-економічного відділу підпорядковується планово-економічний відділ, який призначений для розробки стратегічних планів розвитку підприємства, прийняття участі та допомозі в реалізації різних проектів та програм по енергозбереженню, складання калькуляцій та надання звітності.
Начальнику абонентського відділу підпорядковується абонентський відділ.
Юрисконсульту підпорядковується юридичний відділ, завданням якого є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування та неухильне додержання вимог нормативно-правових актів законодавства та інших нормативних документів підприємства. Також відділ подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності підприємства, укладає договори на надання послуг, проводить заходи по відшкодуванню боргів, укладає договори реструктуризації заборгованості, здійснює судове провадження позовів до найбільших боржників та ін.
Начальнику виробничо-технічного відділу підпорядковується виробничо-технічний відділ, який призначений для прийняття участі та допомозі в реалізації різних проектів та програм по енергозбереженню, модернізації та реконструкції існуючої системи теплопостачання, виготовлення проектно-кошторисної документації.

Керівництво виробничими підрозділами здійснює головний інженер підприємства.
Основними виробничими підрозділами є виробничо-технічний відділ та 3 дільниці, які займаються виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії споживачам.
До основних функцій і обов’язків дільниць входить виробництво та розподіл теплової енергії для житлового фонду міста, а також на потреби комунальної сфери, зокрема забезпечення безперебійного виробництва теплової енергії згідно з температурою зовнішнього повітря, раціональне використання устаткування котельних, ЦТП, ТП і теплових мереж; розроблення та впровадження організаційно-технічних заходів з підвищення надійності роботи котельного устаткування, зниження втрат теплової енергії, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, скорочення простоїв устаткування; контроль дотримання установлених лімітів та питомих норм витрат палива, електроенергії і води, своєчасну оплату використаної теплової енергії споживачами, а також організація впровадження нової техніки і передової технології виробництва, реконструкція діючих об’єктів, своєчасної та якісної підготовки котельних, ЦТП і теплових мереж до експлуатації в осінньо-зимовий період.
Для  забезпечення  нормального  функціонування дільниць,  підприємство  має у своєму складі:
•
виробничу службу;
•
аварійно-диспетчерську службу;
•
автогараж;
•
ремонтно-будівельну дільницю.
Також на підприємстві є структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані директору підприємства, а саме: служба охорони праці та відділ матеріально-технічного постачання.
6.3. Характеристика системи теплопостачання.

Основним постачальником теплової енергії в місті є комунальне підприємство “Нововолинськтеплокомуненерго”, яке забезпечує 80 % загальноміського обсягу теплопостачання. Теплопостачання здійснюється від 6 котелень, сумарною теплопродуктивністю 143,5Гкал/год. Постачання гарячої води проводиться від 8 теплових пунктів сумарною теплопродуктивністю 14,382 Гкал/год. Система централізованого теплопостачання КП”Нововолинськ-теплокомуненерго” працює по температурному графіку 95-70 ºС. Вид палива який використовується  - природний газ. Загальна довжина теплових мереж в двотрубному обчисленні складає 51,647 км і прокладена, переважно, в непрохідних каналах із сталевих труб з теплоізоляцією мінераловатними матами.

Теплова енергія на потреби опалення подається цілодобово протягом опалювального періоду. Гаряче водопостачання (ГВП) забезпечується цілорічно за графіком 4 доби на тиждень ( 2 доби по 6 год і 2 доби по 16 год).

Ефективність системи теплопостачання міста в значній мірі залежить від стану котелень  підприємства, обладнання та теплових мереж. Відповідно до Закону України “Про енергозбереження “ №74/94 -ВР від 01.07.1994 р. та “Комплексної програми  розвитку житлово-комунального господарства,екології  дорожнього руху та його безпеки в м.Нововолинську та смт.Благодатне на 2020-2024 роки” затвердженої рішенням Нововолинської міської ради №39/18 від 17.09.2020 р. на об'єктах підприємства впроваджуються енергоощадні заходи, а саме : встановлено прилади частотного регулювання на тяго-дуттєве обладнання котлоагрегатів, частково проведено заміну насосного обладнання на менш енергоємне, частково проведена заміна подових пальників котлоагрегатів на пальникові пристрої СНТ, а також впроваджуються інші малозатратні заходи. Рівень оснащеності джерел тепла технологічним обліком теплової енергії складає 100 %, житлового фонду -  68,56 %.

Всі котельні підприємства обладнані котлами вітчизняного виробництва. Основний тип котлів, що використовуються на підприємстві, це водогрійні котли різних типів. Всі котли підприємства обладнані автоматикою безпеки. Технічний стан незначної частини обладнання має фізичний знос, решта обладнання котелень знаходиться в задовільному стані. Виробництво теплової енергії здійснюється в основному водогрійними котлами, більшість з яких експлуатується понад 20 років.
6.4. Причини, що обумовлюють необхідність реконструкції та модернізації системи центрального теплопостачання міста Нововолинськ.
Збудовані в недалекому минулому, системи централізованого теплопостачання житлових будинків та об’єктів соцкультпобуту міста характеризуються недосконалою схемою забезпечення споживачів тепловою енергією та гарячою водою (спільна система приготування гарячої води та залежна схема під’єднання споживачів до опалення призводить до весняно-осіннього перегріву будинків), експлуатацією енергозатратного обладнання, ненадійною запірно-регулюючою арматурою та наявністю обладнання, яке не підлягає автоматизації.
На підприємстві розроблена кошторисна документація на заміну аварійних ділянок магістральних та розподільчих мереж різного діаметру від котелень підприємства загальною протяжністю 718 м/п (в однотрубному вимірі). Метою проектів є заміна аварійних ділянок тепломереж та заміна їх на труби попередньоізольовані, що в свою чергу підвищить також надійність теплопостачання.

Таким чином, на даний час основними проблемами централізованого теплопостачання міста Нововолинська є: 
· Експлуатація морально застарілого та фізично зношеного обладнання котелень; 
· Великі втрати теплової енергії  при її транспортуванні;
· Невідповідність між продуктивністю встановленого обладнання на котельнях та поточними потребами споживачів;
· Надмірне споживання електроенергії на окремих об’єктах; 
· Низький рівень автоматизації у всій послідовності технології виробництва, транспорту, споживання теплоенергії;
· Відсутність моніторингової системи спостереження за технологією виробництва та транспортування теплової енергії на окремих об'єктах;
· Незадовільний технічний стан значної кількості теплових мереж (будівельної частини, теплоізоляції, трубопроводів);
· Незадовільний стан внутрішньо-будинкових систем центрального опалення (засміченість, непрацездатність запірної та відсутність регулюючої арматури);
· Залежність споживача в отриманні якісних послуг від дисципліни платників (співспоживачів).

7. Опис заходів інвестиційної програми.

Спираючись на “Комплексну програму  розвитку житлово-комунального господарства, екології , дорожнього руху та його безпеки в м.Нововолинську та смт.Благодатне на 2020-2024 роки” затверджену рішенням Нововолинської міської ради №39/18 від 17.09.2020 р., де стоїть завдання по технічному переоснащенню житлово-комунального господарства, скороченню питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво, (надання) житлово-комунальних послуг та “Схему теплопостачання м.Нововолинська ”, яка схвалена рішенням № 251 від 15.08.2019 р. та погоджена на засіданні робочої групи експертів з розгляду регіональних програм модернізації систем теплопостачання і схем теплопостачання населених пунктів  наказом Мінрегіону №135 від 20.06.2019 р., в 2021 році підприємство планує впроваджувати наступні заходи, а саме :
Опис заходу 1.2.1.1. Капітальний ремонт (заміна котлів та встановлення конденсаційного економайзера) котельні 15-го мікрорайону по вул.Луцька, 25-Г , в м.Нововолинськ Волинської області.

Даний проект був розроблений в зв'язку з тим, що котли ПТВМ-30М експлуатуються з 1975 року та вичерпали свій фізичний ресурс. З кожним роком підготовка котлоагрегатів до опалювального періоду стає більш затратною та трудоємною. Також значна частина навантаження була знята з котельні в зв'язку з реорганізацією ВАТ “Оснастка” та відключенням цехів від системи централізованого опалення. Це привело до використання потужності котлів на 10-15% від встановленої, що також впливає на ресурс котла та його ккд.

За фактом комісійного огляду було встановлено, що для підвищення надійності теплопостачання масиву 15-го мікрорайону, підвищення ккд котельні та зменшення споживання енергоресурсів необхідно провести капітальний ремонт котельні, який передбачає заміну існуючих двох котлів ПТВМ-30М та встановлення трьох котлів КВГ-7,56 з конденсаційним економайзером.                

При капітальному ремонті котельні 15-го мікрорайону покращуються експлуатаційні показники та технічні характеристики роботи котельні, у результаті чого:
- зменшується споживання енергоресурсів; 
- знижуються витрати на проведення капітальних ремонтів та збільшується строк експлуатації внаслідок повного завантаження котлоагрегатів;
- підвищується надійність теплозабезпечення;
- збільшується  міжремонтний строк експлуатації.

В 2022 році планується  придбання та монтаж господарським способом одного котла КВГ-7,56, тяго-дутєвого обладнання на суму 984,42 тис.грн., тому економічний ефект буде відсутній.

При реалізації цілого проекту економічні показники складуть :

економія паливно-енергетичних ресурсів складе 106,9 т.у.п.;

економічний ефект від впровадження заходу з урахуванням зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) складе 1718,00 тис.грн.

Термін окупності заходу складе 9,3 року (111,7 місяців).

Опис заходу 1.2.1.2 Реконструкція котельні 66-го кварталу з встановленням 2-х  твердопаливних котлів загальною потужністю 2,0 Мвт за адресою вул .Паркова 2а  в м. Нововолинськ Волинської області (в т.ч. виготовлення ПКД)
 Враховуючи стійку тенденцію що до збільшення вартості природного газу, кабальні умови договорів з газопостачальною організацією, які надають фіксовані об’єми газу по зниженій ціні, без врахування температури навколишнього середовища , змушують шукати інші джерела палива. Одним з   джерел, здатним бути альтернативою газу, є деревина.  

 За фактом комісійного огляду було встановлено, що для підвищення надійності теплопостачання масиву 66-го кварталу та зменшення споживання енергоресурсів необхідно в районі існуючої котельні по вул. Паркова 2а додатково встановити котельню  потужністю 2,0 Мвт яка буде працювати на деревені. 

При реалізації цього проєкту :
- зменшується споживання енергоресурсів; 
- підвищується надійність теплозабезпечення;

В 2022 році планується виконати проектно- кошторисні роботи які визначать вартість та об’єми будівництва.
Вартість проектно -кошторисних робіт складе 100,0 тис.грн.
Опис заходу 1.2.1.3  Нове будівництво транспортабельної  котельні  потужністю 5,4 МВт на ЦТП 5-го мікрорайону за адресою 5-й мікрорайон буд.22а м.Нововолинськ  Волинської області  (виготовлення ПКД та розробка детального плану територій)
Теплова енергія для мешканців 5-го мікрорайону  подається по тепловій  мережі Ø  273мм від котельні 66-го кварталу, яка розташована на відстані  близько 1,7 км, що призводить  до її значних втрат під час транспортування. Тому, з метою  зменшення втрат в теплових мережах був розроблений проект будівництва транспортабельної газової котельні оснащеною сучасними  котлами меншої потужності та розташованої на значно менший  відстані до споживача. 

 За фактом комісійного огляду було встановлено, що для підвищення надійності теплопостачання масиву 5-го мікрорайону, зменшення втрат в теплових мережах, підвищення ккд котельні та зменшення споживання енергоресурсів необхідно  наблизити джерело теплової енергії до споживачів шляхом будівництва траспортабельної котельні на базі ЦТП № 5  що розташований на території 5-го мікрорайону. - котельня розрахована на роботу без постійного обслуговуючого персоналу, обладнана відеоспостереженням і має удалений доступ до керування і контролю роботи всіх виробничих процесів котельні. 

При реалізації цього проєкту покращуються експлуатаційні показники та технічні характеристики роботи котельні, у результаті чого:
- зменшується споживання енергоресурсів; 
- зменшуються втрати в теплових мережах;
- підвищується надійність теплозабезпечення;

В 2022 році планується виконати проектно- кошторисні роботи які визначать вартість та об’єми будівництва.
Вартість проектно -кошторисних робіт складе 200,0 тис.грн
.
Опис заходу 1.2.1.4  Реконструкція котельні 15-го мікрорайону з встановленням 2-х  твердопаливних котлів загальною потужністю 2,0 Мвт за адресою вул Луцька 25-Г  в м. Нововолинськ Волинської області ( в т.ч. виготовлення ПКД)
 Враховуючи стійку тенденцію що до збільшення вартості природного газу, кабальні умови договорів з газопостачальною організацією, які надають фіксовані об’єми газу по зниженій ціні, без врахування температури навколишнього середовища , змушують шукати інші джерела палива. Одним з   джерел, здатним бути альтернативою газу, є деревина.  

 За фактом комісійного огляду було встановлено, що для підвищення надійності теплопостачання масиву 15-го мікрорайону та зменшення споживання енергоресурсів необхідно в районі існуючої котельні по вул. Луцька 25-Г додатково встановити котельню  потужністю 2,0 Мвт яка буде працювати на деревені. 

При реалізації цього проєкту :
- зменшується споживання енергоресурсів; 
- підвищується надійність теплозабезпечення;

В 2022 році планується виконати проектно- кошторисні роботи які визначать вартість та об’єми будівництва.
Вартість проектно -кошторисних робіт складе 100,0 тис.грн.
Опис заходу 2.2.1.1. Реконструкція теплової мережі від ТК105 до ЦТП №6 котельні 66-го кварталу  в м.Нововолинськ

Дана теплова мережа у зв'язку з тривалим періодом експлуатації (понад 28 років) та низькою якістю будівництва мають значні дефекти. За час експлуатації тепломережі відсоток зношення складає 70%. Згідно «Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів основного обладнання теплопостачальних підприємств” ГКН 04.07.028-2005 норм відновного запасу деталей для основного устаткування по трубопроводах для труб різного призначення складають на 1000 м мережі - 24 м заміни в рік.

За фактом комісійного огляду необхідна заміна теплової мережі від ТК105 до ЦТП №6 котельні 66-го кварталу  на  попередньоізольовані труби. 

При заміні трубопроводів мереж на попередньоізольовані покращуються експлуатаційні показники та технічні характеристики теплових мереж, у результаті чого:
- зменшуються теплові втрати на заміненій ділянці орієнтовно на 60%; 
- знижуються витрати на проведення капітальних ремонтів та збільшується строк експлуатації внаслідок запобігання зовнішньої корозії трубопроводів;
- підвищується надійність теплозабезпечення;
- збільшується  міжремонтний строк експлуатації.

Проектом передбачається заміна сталевих труб Ду=159 мм на труби попередньоізольовані пінополіуретаном Ду=159 мм, в зв'язку із пошкодженням лотків та ізоляції труб при будівництві, яке проводилось неподалік теплової мережі.

Економія паливно-енергетичних ресурсів складе 1,17 т.у.п.

Економічний ефект від впровадження заходу з урахуванням зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) складає 26,2 тис.грн.

Термін окупності заходу складе 77,8 місяця.

Розрахунки економічного ефекту додаються.
Опис заходу 2.2.1.2.Реконструкція теплової мережі від ТК91а доТК92а( 5-й м-н, буд.11) котельні 66 кварталу в   м. Нововолинськ



Дана теплова мережа у зв'язку з тривалим періодом експлуатації (понад 36 років) та низькою якістю будівництва мають значні дефекти. За час експлуатації тепломережі відсоток зношення складає 70%. Згідно «Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів основного обладнання теплопостачальних підприємств” ГКН 04.07.028-2005 норм відновного запасу деталей для основного устаткування по трубопроводах для труб різного призначення складають на 1000 м мережі - 24 м заміни в рік.

За фактом комісійного огляду необхідна заміна теплової мережі від ТК91а доТК92а( 5-й м-н, буд.11) котельні 66 кварталу  на  попередньоізольовані труби .                

При заміні трубопроводів мереж на попередньоізольовані покращуються експлуатаційні показники та технічні характеристики теплових мереж, у результаті чого:
- зменшуються теплові втрати на заміненій ділянці орієнтовно на 60%; 
- знижуються витрати на проведення капітальних ремонтів та збільшується строк експлуатації внаслідок запобігання зовнішньої корозії трубопроводів;
- підвищується надійність теплозабезпечення;
- збільшується  міжремонтний строк експлуатації.

Проектом передбачається заміна сталевих труб Ду=108 мм та  на труби попередньоізольовані пінополіуретаном Ду=7108 мм, в зв'язку із фізичним зносом теплопроводів та опаданням теплоізоляції із скловати.

Економія паливно-енергетичних ресурсів складе 1,28 т.у.п.

Економічний ефект від впровадження заходу з урахуванням зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань складає 21,14тис.грн.

Термін окупності заходу складе 68,6 місяців.

Розрахунки економічного ефекту додаються.
Опис заходу 2.2.1.3. Реконструкція теплової мережі від ТК70 до ТК71 (вул.Куліша,2 )  котельні 66-го кварталу в  м.Нововолинськ


Дана теплова мережа у зв'язку з тривалим періодом експлуатації (понад 34 років) та низькою якістю будівництва мають значні дефекти. За час експлуатації тепломережі відсоток зношення складає 70%. Згідно «Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів основного обладнання теплопостачальних підприємств” ГКН 04.07.028-2005 норм відновного запасу деталей для основного устаткування по трубопроводах для труб різного призначення складають на 1000 м мережі - 24 м заміни в рік.

За фактом комісійного огляду необхідна заміна теплової мережі від ТК70 до ТК71 (вул.Куліша,2 )  котельні 66-го кварталу на  попередньоізольовані труби.  

При заміні трубопроводів мереж на попередньоізольовані покращуються експлуатаційні показники та технічні характеристики теплових мереж, у результаті чого:
- зменшуються теплові втрати на заміненій ділянці орієнтовно на 60%; 
- знижуються витрати на проведення капітальних ремонтів та збільшується строк експлуатації внаслідок запобігання зовнішньої корозії трубопроводів;
- підвищується надійність теплозабезпечення;
- збільшується  міжремонтний строк експлуатації.

Проектом передбачається заміна сталевих труб Ду=89 мм на труби попередньоізольовані пінополіуретаном Ду=89мм, в зв'язку із фізичним зносом теплопроводів та опаданням теплоізоляції із скловати.

Економія паливно-енергетичних ресурсів складе 0,51 т.у.п.

Економічний ефект від впровадження заходу з урахуванням зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань складає 6,00 тис.грн.

Термін окупності заходу складе 63,0  місяця.

Розрахунки економічного ефекту додаються.
Опис заходу 2.2.1.4. Реконструкція теплової мережі від ТК64 до ТК64д (вул.Куліша,4 )  котельні 66-го кварталу в  м.Нововолинськ



Дана теплова мережа у зв'язку з тривалим періодом експлуатації (понад 36 років) та низькою якістю будівництва мають значні дефекти. За час експлуатації тепломережі відсоток зношення складає 70%. Згідно «Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів основного обладнання теплопостачальних підприємств” ГКН 04.07.028-2005 норм відновного запасу деталей для основного устаткування по трубопроводах для труб різного призначення складають на 1000 м мережі - 24 м заміни в рік.

За фактом комісійного огляду необхідна заміна теплової мережі  від ТК64 до ТК64д (вул.Куліша,4 )  котельні 66-го кварталу  на  попередньоізольовані труби .                

При заміні трубопроводів мереж на попередньоізольовані покращуються експлуатаційні показники та технічні характеристики теплових мереж, у результаті чого:
- зменшуються теплові втрати на заміненій ділянці орієнтовно на 60%; 
- знижуються витрати на проведення капітальних ремонтів та збільшується строк експлуатації внаслідок запобігання зовнішньої корозії трубопроводів;
- підвищується надійність теплозабезпечення;
- збільшується  міжремонтний строк експлуатації.

Проектом передбачається заміна сталевих труб Ду=108 мм на труби попередньоізольовані пінополіуретаном Ду=108мм, в зв'язку із фізичним зносом теплопроводів та опаданням теплоізоляції із скловати.

Економія паливно-енергетичних ресурсів складе 0,9т.у.п.

Економічний ефект від впровадження заходу з урахуванням зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань складає 12,32 тис.грн.

Термін окупності заходу складе 64,2 місяці.

Розрахунки економічного ефекту додаються.
Опис заходу 2.2.1.5. Реконструкція теплової мережі від ТК52 до ТК52а (вул.Куліша,11 )  котельні 66-го кварталу в  м.Нововолинськ



Дана теплова мережа у зв'язку з тривалим періодом експлуатації (понад 28 років) та низькою якістю будівництва мають значні дефекти. За час експлуатації тепломережі відсоток зношення складає 70%. Згідно «Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів основного обладнання теплопостачальних підприємств” ГКН 04.07.028-2005 норм відновного запасу деталей для основного устаткування по трубопроводах для труб різного призначення складають на 1000 м мережі - 24 м заміни в рік.

За фактом комісійного огляду необхідна заміна теплової мережі від ТК52 до ТК52а (вул.Куліша,11 )  котельні 66-го кварталу на  попередньоізольовані
 труби.             

При заміні трубопроводів мереж на попередньоізольовані покращуються експлуатаційні показники та технічні характеристики теплових мереж, у результаті чого:
- зменшуються теплові втрати на заміненій ділянці орієнтовно на 60%; 
- знижуються витрати на проведення капітальних ремонтів та збільшується строк експлуатації внаслідок запобігання зовнішньої корозії трубопроводів;
- підвищується надійність теплозабезпечення;
- збільшується  міжремонтний строк експлуатації.

Проектом передбачається заміна сталевих труб Ду=133 мм на труби попередньоізольовані пінополіуретаном Ду=133 мм, в зв'язку із фізичним зносом теплопроводів та опаданням теплоізоляції із скловати.

Економія паливно-енергетичних ресурсів складе 0,71 т.у.п.

Економічний ефект від впровадження заходу з урахуванням зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань складає 10,97 тис.грн.

Термін окупності заходу складе 69,12 місяці.

Розрахунки економічного ефекту додаються.
Опис заходу 2.2.1.6.  Реконструкція теплової мережі від  ТК16 до ТК19а (вул.Винниченка,14) котельні 26 кварталу (нова)  в м.Нововолинськ



Дана теплова мережа у зв'язку з тривалим періодом експлуатації (понад 27 років) та низькою якістю будівництва мають значні дефекти. За час експлуатації тепломережі відсоток зношення складає 70%. Згідно «Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів основного обладнання теплопостачальних підприємств” ГКН 04.07.028-2005 норм відновного запасу деталей для основного устаткування по трубопроводах для труб різного призначення складають на 1000 м мережі - 24 м заміни в рік.

За фактом комісійного огляду необхідна заміна теплової мережі від  ТК16 до ТК19а (вул.Винниченка,14) котельні 26 кварталу (нова)  на  попередньоізольовані труби.             

При заміні трубопроводів мереж на попередньоізольовані покращуються експлуатаційні показники та технічні характеристики теплових мереж, у результаті чого:
- зменшуються теплові втрати на заміненій ділянці орієнтовно на 60%; 
- знижуються витрати на проведення капітальних ремонтів та збільшується строк експлуатації внаслідок запобігання зовнішньої корозії трубопроводів;
- підвищується надійність теплозабезпечення;
- збільшується  міжремонтний строк експлуатації.

Проектом передбачається заміна сталевих труб Ду=159мм на труби попередньоізольовані пінополіуретаном Ду=159 мм, в зв'язку із фізичним зносом теплопроводів та опаданням теплоізоляції із скловати.

Економія паливно-енергетичних ресурсів складе 0,47 т.у.п.

Економічний ефект від впровадження заходу з урахуванням зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) складає 8,22 тис.грн.

Термін окупності заходу складе 75,6 місяці.

Розрахунки економічного ефекту додаються.
Опис заходу 2.2.1.7. Реконструкція теплової мережі від ТК34 до ТК35 (15-й м-н,буд.13-15) котельні 15-го мікрорайону  в м.Нововолинськ

Дана теплова мережа у зв'язку з тривалим періодом експлуатації (понад 27 років) та низькою якістю будівництва мають значні дефекти. За час експлуатації тепломережі відсоток зношення складає 70%. Згідно «Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів основного обладнання теплопостачальних підприємств” ГКН 04.07.028-2005 норм відновного запасу деталей для основного устаткування по трубопроводах для труб різного призначення складають на 1000 м мережі - 24 м заміни в рік.

За фактом комісійного огляду необхідна заміна теплової мережі від ТК34 до ТК35 (15-й м-н,буд.13-15) котельні 15-го мікрорайону  на  попередньоізольовані труби.              

При заміні трубопроводів мереж на попередньоізольовані покращуються експлуатаційні показники та технічні характеристики теплових мереж, у результаті чого:
- зменшуються теплові втрати на заміненій ділянці орієнтовно на 60%; 
- знижуються витрати на проведення капітальних ремонтів та збільшується строк експлуатації внаслідок запобігання зовнішньої корозії трубопроводів;
- підвищується надійність теплозабезпечення;
- збільшується  міжремонтний строк експлуатації.

Проектом передбачається заміна сталевих труб Ду=89 мм на труби попередньоізольовані пінополіуретаном Ду=89 мм, в зв'язку із фізичним зносом теплопроводів та опаданням теплоізоляції із скловати.

Економія паливно-енергетичних ресурсів складе 0,85 т.у.п.

Економічний ефект від впровадження заходу з урахуванням зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань складає 12,55 тис.грн.

Термін окупності заходу складе 66,7 місяці.

Розрахунки економічного ефекту додаються.
Опис заходу 2.2.1.8. Реконструкція теплової мережі від ТК66 до ТК67 (пр-т Дружби) котельні 26 кварталу(стара)  в м.Нововолинськ
Дана теплова мережа у зв'язку з тривалим періодом експлуатації (понад 27 років) та низькою якістю будівництва мають значні дефекти. За час експлуатації тепломережі відсоток зношення складає 70%. Згідно «Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів основного обладнання теплопостачальних підприємств” ГКН 04.07.028-2005 норм відновного запасу деталей для основного устаткування по трубопроводах для труб різного призначення складають на 1000 м мережі - 24 м заміни в рік.

За фактом комісійного огляду необхідна заміна теплової мережі від ТК66 до ТК67 (пр-т Дружби) котельні 26 кварталу (стара) на  попередньоізольовані труби.              

При заміні трубопроводів мереж на попередньоізольовані покращуються експлуатаційні показники та технічні характеристики теплових мереж, у результаті чого:
- зменшуються теплові втрати на заміненій ділянці орієнтовно на 60%; 
- знижуються витрати на проведення капітальних ремонтів та збільшується строк експлуатації внаслідок запобігання зовнішньої корозії трубопроводів;
- підвищується надійність теплозабезпечення;
- збільшується  міжремонтний строк експлуатації.

Проектом передбачається заміна сталевих труб Ду=219 мм на труби попередньоізольовані пінополіуретаном Ду=219мм, в зв'язку із фізичним зносом теплопроводів та опаданням теплоізоляції із скловати.

Економія паливно-енергетичних ресурсів складе 0,19 т.у.п.

Економічний ефект від впровадження заходу з урахуванням зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань складає 6,78 тис.грн.

Термін окупності заходу складе 99,84 місяці.

Розрахунки економічного ефекту додаються.
